宏达项目需求整理会议纪要

参会人员：

生产管理处：常占新 王进勇 邓玉明 鄢平 王昌先

质量部：翟胜利；保障部：袁兵 刘祥刚；销售部：杨旭山

物流供应处：郎海军；志信：武志恒

业务讨论：

1. 内倒业务（石灰石，煤）有订单（取消）

业务需求：（1）AX有订单，手动预置皮重，每车只过毛重即可，办理长期卡，期限为一天，每天收回并销卡。卸货现场刷卡抓拍空车照片。现场不刷卡下次称毛重无法过磅。业务流程，刷卡上磅，倒车下磅不出厂。（取消）

（2）不过重，现场抓拍即可。（取消）

讨论结果：只保留现场录像业务。按照实际消耗量结算。不记车辆趟数。

1. 内倒业务（矿粉用煤，水泥散装，矿粉，助磨剂）有订单

业务需求：（1）AX有订单，一皮一毛过磅，办理长期卡，期限为一天，每天收回并销卡。业务流程，刷卡上磅，称皮称毛，倒车下磅不出厂。

讨论结果：通过。

1. 熟料内倒（取消）

业务需求：（1）不上传AX，只在刷卡时记录转运次数。并抓拍。（取消）

讨论结果：只保留现场录像业务。按照实际消耗量结算。不记车辆趟数。

1. 尾矿外转

业务需求：（1）AX有订单，一皮一毛过磅，办理长期卡，期限为一天，每天收回并销卡。业务流程，刷卡上磅，称皮称毛，区分进出厂。

讨论结果：通过。

1. 外销原材料（助磨剂，外销磁选铁）AX记账日志

业务需求：（1）使用水泥销售流程，制卡进出厂，AX记账日志。

讨论结果：通过。外销磁选铁为销售正常业务。

1. 外销砖块

业务需求：（1）AX有订单，记录每M²多少吨，需在过磅时根据净重多少吨来换算M²数扣费，只取整数平数。开票为XXM²砖。

讨论结果：通过。干湿误差由厂里灵活调节。单独页面制卡。

7.散装标重

业务需求：（1）开票时勾选标重业务，开票量为装车上限，不允许超装，当小于上限的95%时提示装车量不足，退回装车，当超过标重时提示超量，退回卸车。允许过磅比例：开票量95%~99%（负误差）

讨论结果：通过。设置负误差为5吨。

8.电子标签

业务需求：（1）所有散装车辆均需要张贴电子标签。

讨论结果：通过。收取成本费即可。

9.试样编号规则

业务需求：（1）编号规则（新线：含X；老线不含X）

讨论结果：通过。

10.原材料（除原煤）验收

业务需求：（1）现场刷卡验收并抓拍，要求到指定卸货点卸货，空车刷卡抓拍。现场小屏显示车牌信息证明刷卡成功。

1. 采购无订单材料，不上传（临时业务）

（砖，耐火材料，工业垃圾，废铁等材料）

讨论结果：手写供应商，物料名称。系统记录皮毛信息，不做上传处理。

12.内倒业务（石灰石，煤，熟料），数据不上传（临时业务和11数据一致）

业务需求：（1）手动预置皮重，每车只过毛重即可，办理长期卡，期限为一天，每天收回并销卡。卸货现场刷卡抓拍空车照片。现场不刷卡下次称毛重无法过磅。业务流程，刷卡上磅，倒车下磅不出厂。

讨论结果：通过。